宝丰酒业有限公司

（包装车间灌装设备）采购项目

招

标

文

件

招标人：

年 月 日

**招标文件目录**

1. 招标书
2. 投标人须知前附表
3. 投标人须知
4. 供货范围及清单
5. 评标办法
6. 合同主要条款
7. 投标文件格式
8. 投标报价表（单独密封递交）
9. 投标单位-企业营业执照副本原件及复印件
10. 投标单位-一般纳税人相关证明
11. 投标单位-基本存款账户信息
12. 承诺函
13. 法定代表人身份证明书
14. 法定代表人授权书
15. 代理人身份证明（身份证复印件）
16. 投标承诺书
17. 投标意向书

**第一章** **招标书**

## （一）投标人须知前附表

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内 容 |
| 1 | 项目名称：宝丰酒业有限公司--包装车间灌装设备 |
| 2 | 招标人：宝丰酒业有限公司  招标人地址：河南省宝丰县人民路中段宝丰酒厂院内 |
| 3 | 招标方式：公开招标  招标组织形式：自主招标 |
| 4 | 投标保证金为： 伍 万元，交付方式为：电汇或转账,截止时间：开标日期前一日。 |
| 5 | 投标书、报价单盖章纸板递交方式（**注：报价单独密封**）  递交时间:开标日期前寄到河南省平顶山市宝丰县宝丰酒业有限公司  收件人：张田格 联系电话：15503757989 |
| 6 | 预计开标时间： 2025年 4 月 25 日  开标地点： 宝丰酒业有限公司三楼会议室  开标前招标人通知投标人是否需要到现场。 |
| 7 | 合格投标人要求：具有独立法人资格，可按招标要求供应包装车间灌装设备 |
| 8 | 交货地点：河南省平顶山市宝丰县宝丰酒业有限公司厂区 |
| 9 | 招标文件的获取：通过微信方式下发 |
| 10 | 投标书份数：正副本各一份 |

## （二）投标人须知

## 一、总 则

1. **项目概况**
   1. 招标范围：包装车间灌装设备

1.2 项目地点：宝丰酒业有限公司

1. **定义**
   1. 招标人系指宝丰酒业有限公司。
   2. 投标人系指按照一定的程序，从招标人获取了招标文件，并实际参与了该项目投标活动的供应商。
   3. “货物”系指投标人中标后按招标文件规定，须向招标人提供的物料资料信息。
   4. “服务”系指招标文件规定投标人须承担的供应。
2. **合格投标人**

3.1凡有能力满足招标人包装车间灌装设备需求的供应商，并通过了招标人资格审核的，均为合格的投标人。

3.2投标人必须在法律和财务独立，具备独立承担民事责任的能力，能独立开具增值税专用发票。

3.3具有履行协议所必须的满足招标方需求的能力，能够承担在供货过程中造成的损失。

3.4投标人应遵守有关的中国法律、法规、规章和条例。

3.5投标人应详细阅读招标文件的全部内容，不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致其投标被拒绝。

1. **投标费用**

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

## 二、招标文件

**5、招标文件构成**

5.1招标书及招标文件格式

5.2投标人获得招标文件后，应仔细阅读检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

5.3投标人应认真阅读招标文件各组成部分的内容。如投标人没有按照招标文件要求提供全部资料， 或投标文件没有对招标文件的各方面做出实质性相应，可能导致其投标被拒绝。

**6、招标文件的澄清**

6.1投标人可以书面要求招标人对招标文件中的有关问题进行答疑、澄清。

6.2投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止日前 3 天按招标公告或本须知前附表中的联系方式，以书面形式（如邮箱、传真等）通知招标人。招标人对在此规定时间以前收到的、且需要做出澄清的问题，将以第7.2节所述方式进行答复，但不说明问题的来源。

**7、招标文件的修改**

7.1招标单位有权对招标文件进行修改。

7.2招标人对投标人质疑的答复和对招标文件的修改，将以招标文件补充文件的形式发给已书面回复投标意向书的每一投标人。补充文件是招标文件不可缺少的组成部分，对参与招投标活动的有关各方均具有约束力。

7.3为使投标人有充分时间对招标文件的修改部分进行研究、或是由于其他原因，招标人可以决定延长投标截止日期，并将新的投标截止时间通知所有书面回复投标意向书的每一投标人。

## 三、投标书的编制

**8、投标的语言及度量衡单位**

8.1投标人的投标书、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

8.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

**9、投标书构成**

**9.1除投标报价表需单独密封外，投标书其他内容（包括资质证书等）必须按照顺序进行编写，标明页码，装订牢固。活页式或容易拆解的投标文件将不被接受。**

9.2投标人应准备“投标人须知前附表”规定的投标书份数。投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

9.3投标书的正、副本的正文，均应使用相当于微软视窗系统四号字体打印，手工书写的投标文件将不被接受。

9.4投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

9.5投标人不得擅自对招标文件的格式和条款要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是对招标文件未做出实质性的响应，而终止对其作进一步的评审。

**10、投标报价**

10.1投标书的报价表上应清楚地标明含税单价、数量等内容，漏报将不被接受。

**11、投标货币**

投标须以人民币报价。

**12、证明投标人合格的资格文件**

投标人在其投标文件中，应包括证明其有资格参加投标，以及中标后有能力履行合同所必需的供货条件、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

**13、投标保证金（规定无需缴纳可忽略此条款）**

13.1投标人必须在投标文件递交截止时前，提交“投标人须知前附表”中规定数额的投标保证金。

13.2投标保证金以电汇或转账形式交付，转账时在电汇单备注栏注明：宝丰酒业有限公司采购项目名称。

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 宝丰酒业有限公司 |
| 开户行地址 | 河南省平顶山市宝丰县人民路西段 |
| 开户行 | 中国建设银行宝丰县支行 |
| 帐号 | 4100 1584 6100 5020 4962 |

13.3在开标时，对于未能按时、足额提交投标保证金的投标人，投标单位将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

13.4对未中标投标人，投标保证金在确定中标投标人后30个工作日内无息返还。

对中标投标人，投标保证金将转为合同履约保证金。

13.5下列任何情况发生时，投标人的投标保证金将被没收：

A.投标人在有效期内撤回其投标；

B.在投标文件中弄虚作假并查实的；

C.投标人中标后放弃或中标后不执行中标结果的；

D.在招标过程中存在串标等妨碍招标正常进行行为的：

E.中标结果通知后3日内，中标人未按招标文件合同条款签订的。

**14、投标书签署**

14.1投标书应由投标人的法定代表人或其被授权代表正确签署。被授权代表须将法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权证书”原件附在投标书中。

14.2投标书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其被授权代表签字。

## 四、投标书的递交

**15、投标书的密封和标记**

15.1投标人应将投标报价表用小信封单独密封，注明投标人信息，然后连同投标书的正本和所有副本一起用包装袋封装好。封装应该严密、不易破损。封口处应盖有投标人公章或授权代表签名。

15.2投标书包装袋上必须清楚写明项目的名称、投标人全称及联系电话。

**16、迟交的投标书**

招标人将拒绝迟交的标书并原封退回。

**17、投标书的修改和撤回**

17.1投标人递交投标书后，可以在规定的投标截止时间前修改或撤回其投标书。但这种修改和撤回，必须以书面形式通知招标人。

17.2投标人修改书或撤回通知书，应由法定代表人或其授权代表签署，并按第15条的规定进行密封、标记和提交。

**五、开标与评标**

**18、开标**

招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开开标，本项目以公平公正原则由业主自行评标，潜在投标人须在开标时保持电话畅通。

**19、评标**

评标原则：在满足招标方需求的前提下，本次评标采用经评审合格的最低价中标法。价格一致的情况下，有过往合作基础的供应商优先，如有特殊情况，评委另行讨论确定。

**20、开标评标异常情况处理**

20.1投标文件递交截止时间后参加投标不足三家的，宣布流标。之后，招标人根据实际情况可组织再次招标，也可采取竞争性谈判确定。

20.2开标、评标时出现以下情况之一的，视为废标：

（1）投标文件未密封，或者关键内容不全、字迹模糊、无法辨认的；

（2）投标文件无投标人及其法定代表人或者委托代理人印章或者签字的；

（3）投标文件未响应招标文件主要条款的；

（4）投标人在同一份投标文件中对同一标的报有两个或多个报价的；

（5）未提交有效投标保证金的；

（6）投标有效期不足的；

（7）以他人的名义投标、串通投标、行贿或者以其他弄虚作假方式投标的；

（8）按法律、法规和规章规定应当作为废标处理的其他情形。

**21、评标过程的保密性**

21.1开标后，直到授予中标人合同止，凡是与标书审查、澄清、评价、比较以及授标建议等评审方面的情况，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

21.2在评标过程中，投标人如向评委会成员施加任何影响，都将会导致其投标书被拒绝。

## 六、授予合同

**22、确定中标人及合同的签订**

22.1招标人将在收到评委会提交的评标报告后，按照评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，并公示3个日历日。

22.2公示期间如未接到投标人的质疑和投诉，招标人将于公示结束日开始计算的五个工作日内与中标人签订合同。

22.3招标人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，投标人不得改变投标单价。

22.4中标人因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与招标人签订合同，招标人可以与第二候选人签订合同，以此类推。

**23、履约保证金**

23.1中标者投标保证金全部转为合同履约保证金，低于合同履约保证金将按照要求补足，合同终止且无争议后30日内无息退回乙方账户。

## 七、质疑与投诉

**24、质疑**

24.1招标文件发出后，投标人如发现招标文件的商务条款、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，以书面的方式向招标人提出质疑，要求修改或澄清。

24.2 中标公示发布后，投标人对中标公示有异议的，应该在中标公示发布之日起3个日历日内向招标人书面提出质疑，并在招标人处保留投标保证金。但属于第23.1节问题，且未在规定时间提出质疑的，不得提出质疑。

24.3 投标人对中标公示提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、标段号、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函当面递交至招标人。

24.4 招标人在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，退回投标人，没收投标保证金；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明，退回投标保证金。

1. **供货范围及要求**
2. 采购种类：包装车间灌装设备
3. 使用地点：宝丰酒业有限公司

三、要求：包装车间灌装设备

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置清单 | | | |
|
| 序号 | 名称 | | 备注 |
| 1 | FCP36/36翻转冲瓶沥瓶一体机 | | ⑴机架框架采用优质碳钢方管焊接。机台基板厚度不低于20mm，机架面板采用优质304不锈钢拉丝板，厚度不低于2mm。 ⑵外包围立柱采用优质304不锈钢圆弧立柱，门窗采用钢化玻璃，外贴防爆保护膜； ⑶喷冲采用双介质冲洗；停机停水，压力显示，超压、欠压报警； ⑷采用定位块进瓶，拨轮总成采用超高分子材质，快换结构形式； ⑸机械手采用304精铸，Y型导体采用超高分子聚乙烯材质，夹持器采用聚醚酯材质； ⑹下瓶端安装气嘴，对瓶身、瓶底进行除水； ⑺采用定位块进瓶，与灌装机伺服联控。 ⑻电机减速机采用SEW品牌，电气元件采用国内外知名品牌。 |
| 2 | DGC18电子定量灌装机 | | ⑴机架框架采用Q235方管焊接，机台基础台面板碳钢板，台面、排水槽、接水管道等、凡与液体接触部件均采用优质304不锈钢； ⑵采用定位块进瓶，拨轮总成采用超高分子材质，快换结构形式； ⑶采用磁致伸缩传感器巴鲁夫品牌；变流速设计，酒嘴结构设计带消泡功能； ⑷采用SEW减速机，西门子伺服电机，输送线伺服联控；其余电机采用防爆电机，防爆电控柜； ⑸电气元件采用国内外知名品牌； |
| 3 | 输送线 | 输送线 SP82.6\*38.1\*3 | ⑴链板采用恒久品牌； ⑵304不锈钢侧板厚度2.5mm，高度175mm； ⑶50\*50的方管支腿，M型护栏支架，可调手柄； ⑷双层小铝轨护栏； |
| 定位块输送线 82.6\*38.1\*3 | ⑴链板采用恒久品牌； ⑵304不锈钢侧板厚度2.5mm，高度175mm； ⑶50\*50的方管支腿，M型护栏支架，可调手柄； ⑷双层小铝轨护栏； |
| 操作平台（单面） | ⑴304不锈钢板2.0mm厚,有效宽度285mm宽； ⑵下折边 |
| 伺服动力头 | 西门子伺服电机 |
| 伺服控制系统 | 西门子 |
| 接水槽 | 304不锈钢板2.0mm |
| 防尘罩 | 304不锈钢方管+有机玻璃板T5 |
| 线缆桥架 | 304不锈钢板2.0mm、135mm宽 |
| 气路系统 | 304不锈钢管DN20厚2.0mm |
| 4 | 整线电缆 | | 国家认证3C品牌 |
| 5 | 生产线工业电子看板 | | HD-RS6 实时与PLC同步显示带屏蔽，独立开发程序，根据客户定制程序及配套软件，主要功能实时显示：1、品名、规格，2、计划产量，3、日期、时间，4、实时生产速度，5、实时瓶数，6、实时箱数，7、设备实时故障提醒，8、室内温度湿度，9、当班人数，10、效率，11、重要提示 |
| 备注：5条线从灌装机开始向前方移2米，灌装机后增设2米输送线连接老线体，其余四条线更换新设备需与老线体连接，2、3、4、5号线桥架及线路更换，包含灌装机下酒管连接及回收酒管道连接。 | | | |

四、供货周期：按照合同要求执行

五、合同期限：以实际签订合同规定的期限为准

六、结算方式：合同生效后预付总金额30%款项，安装调试验收合格后开具13%增值税专用发票后，支付合同总金额90%款项，剩余10%质保金一年后付清

七、必须符合我司要求，才能参与我司招标。

## （四）评标办法

**一、评标说明**

1、评标工作由招标人组建的评标委员会负责，评标本着公平、公正、择优选用的原则对投标文件的各项内容进行评审。

2、评标原则：在满足招标方需求的前提下，合理低价中标(议标)。同等条件下，综合考虑以下因素:向供应商付款方式、供货期、质保期及售后服务优的倾斜。

# **（五）合同主要条款**

根据《中华人民共和国民法典》等规定，双方就包装车间灌装设备采购事宜经友好协商，签订本合同，以资双方信守执行。

第一条　采购标的

1.1具体明细：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
|
|
| 1. | 翻转冲瓶机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 2. | 伺服电子定量灌装机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3. | 伺服链道 |  | 米 | 32 |  |  |
| 4. | 接水槽 |  | 米 | 32 |  |  |
| 5. | 2.3.4.5线桥架更换  (包含电缆线） |  | 米 | 300 |  |  |
| 6. | 生产线工业电子看板 |  | 套 | 5 |  |  |
| 7. | 防爆电气控制柜 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8. | 设备移位增加输送线 |  | 米 | 10 |  |  |
| 9. | 改造拆装费用 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 合计金额：大写： 小写： | | | | | | |

1.2 变更确认

1.2.1若【采购订单】项下【含税单价】发生变更的，双方应通过【书面补充协议】方式确认。

1.3交货地及运输方式：甲方厂区内指定地点，乙方负责运费及卸车费用。

1.4工程交付时间： 天完成施工。

第二条履约保证金

2.1履约保证金

□无履约保证金。

☑履约保证金【】元（大写：【】元），乙方应于本合同签订之日起【10】日内支付，否则，甲方有权单方解除本合同。

2.2投标保证金，可转为本合同履约保证金，甲方有权自履约保证金中扣除乙方应向甲方支付的费用，包括但不限于违约金、罚款等。

2.3 乙方施工完毕，验收合格后，甲方无息退还剩余履约保证金。

2.4 因乙方原因，导致本合同解除的，甲方有权扣除全部剩余履约保证金。

2.5 甲方扣除全部保证金后，乙方放弃向甲方主张返还履约保证金的权利。

第三条 验收

3.1甲方实车验收，达到甲方使用要求予以验收。

第四条　结算

4.1本合同执行包干价，是乙方为履行本合同全部义务后适用的总价格（包括但不限于包装车间灌装设备、包装、运输、保险、政府规费等费用），且乙方已综合考虑各项因素和风险（包括但不限于验收前毁损灭失风险、政策变动风险以及市场价格变动风险等）。

4.2若国家税率发生变化，上述【含税单价】不变的基础上，双方在结算时作出相应调整。

4.3合同签订生效后甲方支付合同总金额的30%预付款，乙方开始安排制作及施工，全部安装调试验收合格后，开具13%增值税专用发票后，支付合同总金额60%款项，剩余10%质保金一年后无息支付，质保期一年。

4.5乙方收款账户：

户名：

开户行：

银行账号：

第五条 违约责任

5.1非经甲方书面同意，乙方无权【单方调整单价】、【拒绝采购订单】、【将其在本合同下义务转包或分包给任何第三方（包括乙方关联公司）】或【解除本合同】，否则，应承担【采购订单金额30%】的违约金，且甲方有权单方解除本合同。

5.2乙方逾期到货（包括换货、数量不足）的，每逾期【1】日，应承担【逾期部分对应的采购订单金额10%】的逾期违约金，逾期【7】日以上，除违约金外，甲方还有权单方解除本合同。

5.3 甲方按本合同约定，行使单方解除权时，乙方应退还甲方已支付的全部货款（乙方在收到甲方解除通知后【7】内退还，每逾期【1】日，承担甲方已支付全部货款金额的【10%】的违约金），按本合同相关约定承担相应的违约金，违约金不足以弥补甲方全部损失的，乙方还应承担差额损失赔偿。

第六条 不可抗力

6.1遭遇不可抗力因素一方须在发生不可抗力事件后【24】小时内书面通知对方，并于【14】日内提供合法有效的书面证明，双方应及时采取有效措施减少损失。如因一方延误履行而遭遇不可抗力的，责任方不能免除违约责任。

6.2国家或地方环保或其他行政部门作出关于乙方停产、限产的要求或处罚，不属于不可抗力。

第七条 争议解决

本合同适用中华人民共和国法律，双方同意提交至【宝丰县人民法院】诉讼解决。

第八条 廉政条款

8.1双方应当严格遵守我国相关法律规定，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为。

8.2双方承诺不得向对方有下列行为：

8.2.1向对方工作人员提供回扣、礼金、购物卡或券、有价证券、贵重物品或其他财务，或为对方工作人员报销与本合同无关的其它任何费用，或帐外暗中向对方工作人员提供回扣或其他名目的财物；

8.2.2组织对方工作人员参加可能对对方履行责任和义务有影响的宴请、外出旅游和娱乐等活动；

8.2.3利用职权或职务上的便利为对方工作人员亲属谋取利益。

第九条 合同授权

9.1双方授权代表

9.1.2甲方协议签署授权代表【\*\*\*】，联系电话：【\*\*\*】

9.1.3乙方协议签署授权代表【\*\*\*】，联系电话：【\*\*\*】

9.2除本合同10.2所述以外的任何与乙方的合同协议、承诺及任何书面文件，甲方应在书面文件上盖章（仅限公章或合同专用章），甲方不认可任何级别的包括负责人或管理人员在内的个人签字，未经甲方盖章的书面文件对甲方不具有任何法律效力，否则乙方应自行承担任何经济损失和法律责任，给甲方造成损失的，还应向甲方承担全额赔偿责任。

第十条 合同生效及其他约定

10.1乙方保证对出售的包装车间灌装设备拥有合法处分权，不存在抵押、质押、留置、查封或其他任何财产及权利负担等情形。

10.2乙方及其工作人员（包括变更或离职等）等信息发生任何变化，应于变更之日起【3】日内通知甲方，否则，应自行承担因未及时通知而导致的法律责任和经济损失，若给甲方造成经济损失的，还应向甲方承担全额赔偿责任。

10.3本合同履行期限届满后，乙方未将原合同约定的义务履行完毕的，乙方应继续履行原合同约定的义务并受原合同约定的乙方的义务及责任条款的约束。

10.4本合同在双方之间不构成任何合伙、合资、代销、代理或连带关系；一方员工与对方之间亦不存在雇佣或劳动关系。

10.5合同中除文本空格、双方签章信息外，均为印刷字体。手写部分（包括但不限于添加、删除、修改）须双方在手写处签章确认后才具备法律效力。

10.6本合同为双方协商一致的合同文本，是双方当事人真实自愿意思表示，不产生格式条款的效力。

10.7签订或履行合同过程中，非经甲方书面同意或确认，乙方或其工作人员与甲方任何工作人员之间的款项往来及担保、承诺等，均属个人行为，如有发生甲方不承担任何责任。

10.8本合同经双方盖章后生效。

10.9本合同壹式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。

10.10本合同未尽事项，双方另行协商解决。

甲方： 乙方：

## 第二章 投标文件格式

**报价单位承诺：我单位已对招标书内容全部了解清楚，并接受招标书全部条款。本报价单所填内容为我单位真实意思表达，对以下所填内容的真实性付法律责任。**

1、投标报价表

1. **报价表：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备报价表 | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 型 号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
|
|
| 1. | 翻转冲瓶机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 2. | 伺服电子定量灌装机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3. | 伺服链道 |  | 米 | 32 |  |  |
| 4. | 接水槽 |  | 米 | 32 |  |  |
| 5. | 2.3.4.5线桥架更换  （包含电缆线） |  | 米 | 300 |  |  |
| 6. | 生产线工业电子看板 |  | 套 | 5 |  |  |
| 7. | 防爆电气控制柜 |  | 套 | 4 |  |  |
| 8. | 设备移位增加输送线 |  | 米 | 10 |  |  |
| 9. | 改造拆装费用 |  | 宗 | 1 |  |  |
| 合计 | 大写： 小写： | | | | | |
|

**投标人：（*盖公章*） 被授权代表：（*签字或盖章*）**

**2、报价人信息：**

1）报价单位名称：（须盖投标单位行政公章或合同章，若不盖章，为废标）。

2）报价人姓名： （若不填写，为废标）

3）报价人联系电话：

4）报价单位传真机号码：

5）报价单位地址：

6）报价日期： 年 月 日（若不填写，为废标）

**3、中标后要求：**

1）投标方承诺的质量指标必须达到招标方指定品牌型号及技术要求，否则取消中标资格。

2）具体供货进度以合同签订周期为准，如果中标供应商不按计划到货，我方有权罚款。

**4、履约保证金：**

1）按投标保证金约定要求为准。

2）中标后投标保证金即转为履约保证金。

3）投标方与招标方合同正在执行的，若违反此项目要求的，招标方有权扣除已转为合同履约保证金金额。

**2、投标单位-企业营业执照副本**

**3、投标单位-一般纳税人相关证明**

**4、投标单位-基本存款账户信息**

**5、承诺函**

我公司从未被列入失信被执行人名单、从未发生过骗取中标等违纪不良行为以及最近三年无未解决的行政处罚、无异常经营信息。

承诺人名称（加盖公章）：

法定代表人签字：

**6、法定代表人身份证明书**

兹证明 为我单位法定代表人（授权人），身份证号为 ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

|  |
| --- |
| 法人身份证正面 |
| 法人身份证反面 |

**7、法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于 （国家或地区的名称） 的 （公司名称） （法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权 （单位名称） （被授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就 （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

8、代理人身份证明（身份证复印件）

|  |
| --- |
| 正面 |
| 反面 |

附件8：

## 9、投标承诺书（格式）

**致：宝丰酒业有限公司**

（投标单位全称）法定代表人（姓名）授权代理人姓名（）为全权代表，自愿参加贵方组织的招标的有关活动并投标。为此：

1、我们愿意遵照招标文件（含澄清、修改通知等）中的一切要求自愿递交投标文件，保证无围标、串标及弄虚作假等违规行为。投标文件中所有关于投标人资料的文件、证明、陈述均是真实、准确的。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将严格遵照招标文件中规定的各项要求，保质、保量的按期履行合同，所提供的设备满足招标文件第一章“四、技术要求”规定,响应甲方验收方式及验收标准。

3、我们愿意提供招标文件中要求的所有资料。

4、我们愿意按照经济合同法履行自己的全部责任。

以上各条，若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果，自愿接受业主及相关部门的处罚和没收投标保证金。

5、所有有关本次谈判的函、电请寄下列地址。

**投标人名称：(公章)**

**地址：**

**电话：**

**传真：**

**法定代表人：（签字）**

**年 月 日**

附件9

## 10、投标意向书

致：**宝丰酒业有限公司**

（投标单位全称）法定代表人（姓名）授权代理人（姓名）为全权代表，自愿参加 招标的有关活动并投标。

投标人名称：(公章)

地址：

电话：

传真：

委托代理人：（签字）